**RESPOSTA ESCLARECIMENTOS CP 002/2020 (9)**

Após analisarmos a documentação fornecida para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA SEPLAG/UGP/CAF Nº 002/2020 - "Execução das obras de Urbanização e de Edificações do Parque Orla Piratininga, localizado na Região Oceânica de Niterói, no âmbito do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável)", vimos por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos/considerações:

1)            Verificamos que a planilha foi elaborada com os preços bases do mês de junho de 2019, ou seja, uma defasagem de 15 meses. Considerando-se que o reajustamento dar-se-á após 12 meses da apresentação da proposta, seria recomendada a atualização da data base da planilha orçamentária, ou a alteração no critério de reajustamento do contrato;

Resposta: Serão mantidas as planilhas orçamentárias anexadas, assim como os critérios de reajustamento determinados no Edital.

2)            Identificamos que o item 04.005.0006-B - TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T - foi utilizado de forma equivocada para transporte de agregados, material para bota fora, entre outros. O Transporte deve ser executado por caminhões basculantes;

Resposta: Considerar o item da planilha orçamentária.

3)            Para o serviço de revestimento de concreto betuminoso foi adotado o item 08.015.0224-A - REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, COM 4CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA, E CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 8.000T/MÊS - porém, por conta da baixa quantidade (menos de 4.000t para toda a obra), entendemos que o item que melhor remunera o serviço é o 08.015.0220-A - REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, COM 4CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA, E CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2.000T/MÊS;

Resposta: Considerar o item da planilha orçamentária.

4)            O projeto prevê que a ciclovia em concreto seja executada com concreto simples pigmentado (cor vermelha). Porém, a planilha orçamentária utiliza o item 13.370.0015-A - PÁTIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRAÇO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO - solicitamos esclarecer qual o serviço correto;

Resposta: Considerar o item da planilha orçamentária.

5)            Não identificamos na planilha orçamentária o serviço que remunera a execução de piso intertravado na cor vermelha, conforme previsto no projeto;

Resposta: Considerar o item da planilha orçamentária.

6)            O projeto prevê a execução de camada de brita graduada nos passeios, nos pavimentos em saibro-cimento, intertravados, concreto e CBUQ, porém, não identificamos o referido serviço na planilha orçamentária;

Resposta: Os itens foram contemplados na planilha orçamentária, verificar memória de cálculo.